{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["AK输出表","DK输出表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"AK输出表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,3],[0,7,0,11],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,0,6,3],[7,0,7,1],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["遥控系统模拟AK输出表"]
["波特率","250KB/S","识别码","1E4H","实际值"]
["节点号",100,null,"标准值"]
["ID:","中心值",null,"7F"]
["模块：434","上升起始值",null,81]
["CH:","下降起始值",null,"7E"]
["最大、    最小值"]
["动　作　名　称",null,"AK","充许值"]
["左履带","前进","AK1(-)","00"]
[null,"后退","AK1(+)","FF"]
["右履带","前进","AK2(-)","00"]
[null,"后退","AK2(+)","FF"]
["截割臂升",null,"AK3(-)","00"]
["截割臂降",null,"AK3(+)","FF"]
["掏槽伸",null,"AK4(-)","00"]
["掏槽缩",null,"AK4(+)","FF"]
["铲板","启","AK5(-)","00"]
[null,"停","AK5(+)","FF"]
["截割扩展","伸","AK6(-)","00"]
[null,"缩","AK6(+)","FF"]
[null,null,"AK7(-)","00"]
["截割使能","截割使能","AK7(+)","FF"]
[null,null,"AK8(-)","00"]
["行走使能","截割使能","AK8(+)","FF"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null," "]

{"sheet":"DK输出表","index":1,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,7],[1,3,1,6],[1,16,1,19],[2,3,2,6],[5,14,5,29]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["郑煤机掘锚机编码表"]
["波特率","250KB/S",null,"16进制编码",{"$nulls":3},"识别码"]
["节点号",100,"开关编号","数据位",{"$nulls":3},"2E4"]
["开关名称","动 作","DKn ","DAT1","DAT2","DAT3","DAT4","实际值"]
["急停N/O","锁定","DK31","01",{"$nulls":3},"拔出后变为00"]
["复位","自复位","DK2","02"]
["油泵启","自复位","DK3","04"]
["油泵停","自复位","DK4","08"]
["除尘启","自复位","DK5","10"]
["除尘停","自复位","DK6","20"]
["截割启","自复位","DK7","40"]
["截割停","自复位","DK8","80"]
["运输正转","自复位","DK9",null,"01"]
["运输反转","自复位","DK10",null,"02"]
["行走高速","锁定","DK11",null,"04"]
["铲板升","自复位","DK12",null,"08"]
["铲板降","自复位","DK13",null,"10"]
["铲板伸","自复位","DK14",null,"20"]
["铲板缩","自复位","DK15",null,"40"]
["输送机升","自复位","DK16",null,"80"]
["输送机降","自复位","DK17",null,null,"01"]
["输送机左","自复位","DK18",null,null,"02"]
["输送机右","自复位","DK19",null,null,"04"]
["临时支护主伸","自复位","DK20",null,null,"08"]
["临时支护主缩","自复位","DK21",null,null,"10"]
["临时支护副伸","自复位","DK22",null,null,"20"]
["临时支护副缩","自复位","DK23",null,null,"40"]
["后支撑左伸","自复位","DK24",null,null,"80"]
["后支撑左缩","自复位","DK25",{"$nulls":3},"01"]
["后支撑右伸","自复位","DK26",{"$nulls":3},"02"]
["后支撑右缩","自复位","DK27",{"$nulls":3},"04"]
["模式*工作","锁定","DK28",{"$nulls":3},"08"]
["模式*探水钻","锁定","DK29",{"$nulls":3},"10"]
["模式*行走","锁定","DK30",{"$nulls":3},"20"]
["启动","自复位","DK1",{"$nulls":3},"40"]
["急停拔出后N/C","锁定","DK32",{"$nulls":3},"80"]